|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Descrizione | foto |
| Cavo ethernet | Il cavo ethernet è composto da quattro coppie di fili intrecciati,serve a connettere il dispositivo alla rete | http://www.webalice.it/ninocapone/images/cavo_cross2.gif |
| Scheda di rete | È un componente che serve a connettere il nostro computer al cavo ethernet, trasforma i segnali digitali del computer in segnali trasmissibili via cavo | http://powerquality.eaton.com/images/Brand/Network-MS-banner.jpg |
| Switch | Consente di far comunicare più dispositivi con un unico cavo di rete | http://www.hp.com/rnd/images/dia_faq_2224top1.jpg |
| hub | non è altro che un ripetitore poiché trasmetti tutti i pacchetti che riceve, su tutte le porte, il sostituto dell’ hub è lo switch permette di dirigere il traffico sulle porte interessate dalla comunicazione | http://domenicocapasso.altervista.org/img/sistemi/Pos_S-Hub_900041_800.jpg |
| router |  | http://1.bp.blogspot.com/_2JkddFCsuRU/TJQE-tuAVZI/AAAAAAAAAEM/xdMS10iX6eo/s320/telseyfastweb.jpg |
| getway |  | http://www.bortesi.it/images/interfaccia-icelinkgateway-500.gif |
| firewall | Componente di rete hardware o software che servono a controllare le connessioni in particolare consente di bloccare le connessioni non desiderate | http://static.ddmcdn.com/gif/firewall.gif |
| proxi |  | https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8I8E8ZHod1EgLVzg0CnGXHRGgUk75lg00OSn_Aoxd-CPyh5tVEw |
|  |  |  |
|  |  |  |